Datenblatt zum insideDV DR-888E

15,7“ TFT SXGA
64 MB DDR Video Memory
Intel Pentium 4 bis 2.8 GHz (µPGA 478 Package)
bis zu 5 internen Speicherlaufwerke, Full Size Tastatur mit Nummernblock, RAID für Festplatten möglich

SYSTEM
BIOS	Phoenix BIOS 
Core Logic	Chipsatz intel 845MP
Power Management	Unterstützung von APM V1.2 und ACPI V1.0b; Plug and Play V1.0a
	Suspend-to-RAM, Suspend-to-Disk, Batterie Low Suspend, Resume from Modem Ring 
	Wake up on LAN, Prozessor Überhitzungsschutz
Sicherheit	Kensington Lock, BIOS Paßwort
Prozessor (CPU)	Intel Pentium 4 bis 2.8 GHz, 400MHz oder 533MHz FSB (µPGA 478 Package) 
Cache	512 KB „on die“
Arbeitsspeicher (RAM)	zwei 200-pin SO-DIMM-Sockel unterstützt PC266 MHz DDR SGRAM
	256 MB DDR RAM Standard, erweiterbar bis 1 GB
VIDEO
Display 	15,7“ Aktiv Matrix TFT Color LCD, 1280*1024 SXGA
Display Memory	64 MB DDR SGRAM
Grafikchip	ATI Mobility M9-P unterstützt 4x UltraAGP, 128-bit 2D/3D Graphic Accelerator
	Motion Compensation und IDCT für DVD Content Playback Accelerator
	Full DirectX 8.1 Compliant Graphics Engine, Dual-View Display fähig 
	TV-Auflösung bis zu 1024x768 32bpp, ext. Monitor bis zu 1920x1200 mit 16 Mio Farben
AUDIO
Soundkarte	AC’97 2.2 kompatibel, Advanced Wavetable Synthesizer, DirectSound 3D Accelerator, 
	kompatibel mit Soundblaster PRO/16, S/PDIF digital Output für DVD Content und Stereo
	Audio, Full-duplex, Virtual AC3, eingebautes Mikrophon, 2 eingebaute Lautsprecher mit
	Lautstärke-Regelung 

KOMMUNIKATION	eingebautes 10/100 Ethernet LAN
	eingebautes 56K V.90 und V.92 MDC Fax-/Datenmodem
			Infrarot-Schnittstelle 115.2K bps SIR, 4M bps FIR, IrDA 1.1
	optionales 802.11b wireless LAN 
	optionales IP Sharing Modul für xDSL
IN-/OUTPUT
PCMCIA	2 x Slot für Typ II oder 1x Slot für Typ III, unterstützt CardBus
	PCMCIA 2.1, 3.3V / 5V kompatibel, keine ZV-Port Unterstützung
	
Schnittstellen	4 x USB Port (Universal Serial Bus), USB-2.0 wird unterstützt
	1 x IEEE 1394 (Firewire) Port
	1 x S-Video Buchse für TV-out
	1 x S-Video In Buchse (nur mit optionalen TV-Tuner) 
	1 x S/PDIF Output, 1 x Line-In
1 x seriell, 1 x parallel, unterstützt SPP, ECP, EPP
1 x I/F für ext. Monitor, 1 x I/F für externe Tastatur/Maus (PS/2)
			1 x RJ-45 Buchse für LAN, 1 x RJ-11 Buchse für Modem
SPEICHER
Festplatte	bis zu 3x 2,5“ Festplatten
	unterstützt Master Mode IDE, PIO Mode 4, ATA-33 / 66 / 100 (Ultra DMA)
Laufwerke	3,5“ 1,44 MB FDD
	1 x Memory Stick Sockel (Sony)
	1 x optionale portable Storage Disk (Panasonic) mit MP3 Player 
	zwei Smart Bays untereinander austauschbar mit:
	CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, CD-RW/DVD Combo, Festplatten, IP-Sharing Modul
EINGABE
Tastatur	Win95-Tastatur, 102 Tasten mit numerischen Keypad
Zeigegerät	PS/2 kompatibler Trackpad (Glide Point)

DIVERSES
Stromversorgung	selbsteinstellender 120 W Stromadapter, 
	wiederaufladbare Lithium-Ionen Smart Batterie
Abmessungen	360 x 299 x 54,5 mm
Gewicht	4,9 kg mit Batterie
Erweiterungen	Speichererweiterungen, PCMCIA Karten, CD-RW/DVD Combo-Laufwerk, DVD SW, 
		CD-RW-SW, Wireless Lan Module, portabler MP3 Player, IP Sharing Modul, Festplatten, TV-Tuner Modul, Lithium-Ionen Smart Batterie