Datenblatt insideDV DR-2740

14,1“ TFT XGA 
Video-RAM: Shared Memory Architecture (8, 16, 32 oder 64 MB)
intel mobile Celeron 2.2 GHz (µFCPGA 478 Package)
intel mobile Pentium 4  bis 2.2 GHz (µFCPGA 478 Package)
Diskettenlaufwerk und CD-ROM integriert,
CD-ROM austauschbar gegen DVD- oder CD-RW/DVD Combo-Laufwerk

SYSTEM
BIOS	Systemsoft BIOS
Core Logic	Chipsatz SiS 650 + SiS 961
Power Management	Unterstützung von APM V1.2 und ACPI V1.0b, Plug and Play V1.0a
	Suspend-to-RAM, Suspend-to-Disk, Batterie Low Suspend, Resume from Modem Ring 
	Wake up on LAN, Prozessor Überhitzungsschutz
Sicherheit	Kensington Lock, BIOS Paßwort
Prozessor (CPU)	intel mobile Celeron 2.2 GHz (µFCPGA 478 Package)
	intel mobile Pentium 4 bis 2.2 GHz (µFCPGA 478 Package)
Cache	256 / 512 KB „on die“
Arbeitsspeicher (RAM)	zwei 200-pin SO-DIMM-Sockel unterstützt PC266 MHz DDR SGRAM
	256 MB DDR Standard, erweiterbar bis 1 GB
VIDEO
Display 	14,1“ Aktiv Matrix TFT Color LCD, 1024x768 Auflösung bis 16M Farben 
Grafikchip	Share System Memory Architecture
	Video RAM über BIOS definierbar auf 8, 16, 32 oder 	64 MB, Ultra AGP
	128-bit Hardware 2D/3D Graphic Engine
	Video Accelerator – Advanced Hardware Acceleration für DVD Playback
AUDIO
Soundkarte	AC’97 Audio, 3D Stereo Enhancement Sound System, full-duplex, Virtual AC3
	Advanced Wavetable Synethesizer, Sound Blaster Pro 3.01 kompatibel
	eingebautes Mikrophon, 2 eingebaute Lautsprecher mit Lautstärke-Regelung
	Buchse für opt. Kopfhörer bzw. externe Lautsprecher / opt. externes Mikrophon 

KOMMUNIKATION	eingebautes 10/100 Ethernet LAN
	eingebautes 56k V.90 MDC Fax-/Datenmodem (V.92 aufrüstbar über Software-Treiber)
			Infrarot-Schnittstelle 115.2k bps SIR, 4M bps FIR, IrDA 1.1
IN-/OUTPUT
PCMCIA	CardBus, PCMCIA 2.1, 3.3V / 5V kompatibel
	1 x Slot für Typ II
Schnittstellen	2 x USB Port (Universal Serial Bus)
	1 x IEEE 1394 (Firewire) Port
	1 x S-Video Jack für TV-out
	1 x parallel, unterstützt SPP, bi-directional, EPP, ECP
1 x I/F für ext. Monitor 
			1 x I/F für externe Tastatur/Maus (PS/2)
			1 x RJ-45 Buchse für LAN 
1 x RJ-11 Buchse für Modem
SPEICHER
Festplatte	2,5“ Festplatte, Einbauhöhe bis 12,7 mm
	unterstützt Master Mode IDE, PIO Mode 4, ATA-33 / 66 / 100 (Ultra DMA)
Laufwerke	3,5“ 1,44 MB FDD 
	24-fach CD-ROM, optional austauschbar gegen DVD- oder
CD-RW/DVD Combo-Laufwerk 
EINGABE
Tastatur	Win98-Tastatur, 89 Tasten, 12 F-Tasten, Standard Richtungstasten
Zeigegerät	PS/2 kompatibler Trackpad (Glide Point)

DIVERSES
Stromversorgung	selbsteinstellender 65 W Stromadapter (100 ~ 240 V; 47 ~ 63 MHz) 
	wiederaufladbare Lithium-Ionen Smart Batterie
Abmessungen	308 x 254 x 37,5 mm
Gewicht	3 kg inkl. Batterie
Erweiterungen	Speichererweiterungen, DVD-Laufwerk, CD-RW/DVD Combo-Laufwerk, 
	DVD Software, CD-RW Software, Lithium-Ionen Smart Batterie, 
	USB Port Replikator, PCMCIA Karten